Førstefiltrerer Bernt Ribbum Inst. for elektroteknikk og databehandling Postboks 2557 Ullandhaug, 4004 Stavanger Tlf 51 83 20 16 / Fax 51 83 17 50 email: bernt@hsr.no

Stavanger, 12. august 1996

Utleveres: 16/9/96

Innleveres: 30/9/96

TE509 Digitale og analoge filtre Øving 4

Oppgave 1

Overføringsfunksjonen til et 3. ordens, 0.5 dB rippel Chebyshev lavpassfilter er gitt ved

H_{LP} (s) =

0.716 s^3 + 1.253s^2 + 1.535s + 0.716 (1) Utfør en lavpass-til-høypass-transformasjon på dette filteret og spesifiser responsen til resultatfilteret.

Oppgave 2

Bruk lavpass-til-båndstopp-transformasjonen til å finne nødvendig filterorden for et tidskontinuerlig filter med følgende spesifikasjoner:

• Passbånd: 0 ≤ f ≤ 6 kHz og f ≥ 13 hKz; maksimalt flate

• Dempning, passbånd: A_p ≤ 3 dB

• Stoppbånd: 7 kHz ≤ f ≤ 10.6 kHz

• Dempning, stoppbånd: A_s ≥ 26 dB

Oppgave 3

Anta at op.ampen i figur 1 er ideell. Finn kretsens overføringsfunksjon. Bestem deretter elementene slik at kretsen realiserer et lavpassfilter.

Figur 1: Filterkrets