ResTek1— Øving 7

Oppgave 1

a) Bruk Darcy’s lov for radiell strøm inn mot en brønn til å vise at fraksjonsstrømmen av vann, f_w, er gitt ved

f_w = q_w q_w + q_o = 1 1 +^{kro}_{krw}^{μw}_{μo} . Her er antatt neglisjerbart kapillartrykk slik at dp_o/dr = dp_w/dr.

b) Følgende data er gitt:

S_w k_{ro} k_{rw} p_{cL}[psi] 1.00 0.00 1.00 1.0 0.90 0.04 0.78 3.4 0.80 0.14 0.58 3.9 0.70 0.29 0.39 4.5 0.60 0.49 0.23 5.7 0.50 0.73 0.09 8.4 0.40 1.00 0.00 18.0 0.30 1.00 0.00 ∞

Tabell 1: Relative permeabiliteter og kapillartrykket målt i lab som funksjon av vannmetningen.

Videre er kritisk oljemetning lik 0.05, ρ_o = 0.85 g/cm^3, ρ_w = 1.00 g/cm^3, μ_o = 15 cp, μ_w = 1.0 cp, og overflatespenningene i lab og i reservoaret er henholdsvis σ_L = 75 dyn/cm og σ_R = 22 dyn/cm.

Bruk disse dataene til å lage en graf av produserende vannfraksjon som funksjon av høyden over FVK (Fri VannKontakt), hvor p_c = 0.